Памятка по снятию показаний с удаленных дисплеев АИИС КУЭ для приборов учета типа Меркурий

Удаленный дисплей установлен стационарно у потребителя. Фиксировать показания необходимо в режиме, соответствующему Вашему тарифу. Переключение режимов происходит автоматически.

1. При запрограммированном приборе учета на тариф день/ночь, показания отображаются в числовом значении в кВт\*ч. в режимах T1(день) и T2(ночь).
2. Показания общего тарифа отображаются на дисплее в числовом значении в кВт\*ч и являются суммирующим значением режимов T1 и T2.